skip on
viewport 0.1 0.1 0.9 0.77
lw 5
csize 1.3
log x on
time off

win 1
loc 0 0.6 1 1
yplot 1
la nx1 off
log y on
r y 0.00457252663 0.482812
r x 16203.31216 65537.38368
la pos y 3.5
la y 1.51-10 keV c/s
la rotate

win 2
loc 0 0.32 1 0.735
yplot 2
la nx1 off
log y on
r y 0.00457252663 0.482812
r x 16203.31216 65537.38368
la pos y 3.5
la y 0.3-1.5 keV c/s

win 3
loc 0 0.05 1 0.455
yplot 3,6,9
r y 7000 0
r x 16203.31216 65537.38368
la pos y 3.5
la y Ratio

win 1
la f red: PC
la T Hardness ratio of GRB 260208B - source 112

win all
win 3
la x Time since trigger (s)
plot
