READ TERR 1 2 3 4 5
!Time (err) :: XRT ratio (+ve err, -ve err) :: CF(0.3-10) (+ve err, -ve err) :: CF(15-50) (+ve err, -ve err) :: Gamma (err) :: CF (Flux density) (+ve err, -ve err) :: CF (Flux density, obs) (+ve err, -ve err)
