skip on
viewport 0.1 0.1 0.9 0.77
lw 5
csize 1.3
col 11 on 1 2 3
col 2 on 4 5 6
log x on
time off

win 1
loc 0 0.6 1 1
yplot 1,4
la nx1 off
log y on
r y 6.647438e-05 182.195629
r x 35.86849 468695.41488
la pos y 3.5
la y 1.51-10 keV c/s
la rotate

win 2
loc 0 0.32 1 0.735
yplot 2,5
la nx1 off
log y on
r y 6.647438e-05 182.195629
r x 35.86849 468695.41488
la pos y 3.5
la y 0.3-1.5 keV c/s

win 3
loc 0 0.05 1 0.455
yplot 3,6,9
r y 0.2124801 2.5212077
r x 35.86849 468695.41488
la pos y 3.5
la y Ratio

win 1
la f blue: WT - red: PC
la T Hardness ratio of GRB 060607A

win all
win 3
la x Time since BAT trigger (s)
plot
